TECHNICKÁ SPECIFIKACE

**k veřejné zakázce malého rozsahu**

**„Dodání automobilu pro JSDHO Žernovka“**

**Požadavky na technické parametry automobilu**

1. **Užitkový automobil – 1 ks**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Splněno Ano/Ne** | **Hodnota** |
| Podvozek s legislativní celkovou hmotností max. 3,5 t |  |  |
| 5-dvéřová karoserie: boční zadní dveře posuvné, zadní vrata dvojkřídlá |  |  |
| Příprava pro tažné zařízení standardní pro dodávaný typ vozu |  |  |
| Pohon 4x4 s uzávěrkou diferenciálu |  |  |
| Rozvor náprav: min. 3275 mm |  |  |
| Délka / šířka / výška vozidla: max. 5304 / 1904 / 1990 mm |  |  |
| Převodovka automatická 7-stupňová |  |  |
| 2x Akumulátor, kapacita min. 95 Ah |  |  |
| Motor vznětový čtyřválec splňující normu EURO VI, výkon min. 110 kW |  |  |
| Palivo nafta motorová |  |  |
| Palivová nádrž min. objem 70 l |  |  |
| Spodní kryt motoru a převodovky |  |  |
| Manuální spuštění regenerace filtru pevných částic |  |  |
| Kabina s prostorem pro řidiče a spolujezdce s příčně průchodnou podlahou |  |  |
| Prostor pro 3 cestující ve 2. řadě s příčně průchodnou podlahou |  |  |
| Klimatizace min. manuální 1-zónová |  |  |
| Volant multifunkční, nastavitelný |  |  |
| Krytina podlahy gumová po celé ploše |  |  |
| Full LED přední světlomety |  |  |
| Denní světla LED |  |  |
| Mlhová světla přední, zadní |  |  |
| Zpětná kamera |  |  |
| Dálkové centrální zamykání |  |  |
| Disky ocelové |  |  |
| Plnohodnotné rezervní kolo |  |  |
| Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka |  |  |
| Vyhřívané čelní sklo |  |  |
| Airbagy řidiče, spolujezdce, boční a hlavové |  |  |
| Bezpečnostní systémy: ABS, ESP, ASR, sledování únavy řidiče |  |  |
| Senzor tlaku v pneumatikách |  |  |
| Senzor opotřebení brzd |  |  |
| Tovární záruka vozu do r. 2028, nebo ujetých 200.000 km |  |  |
| Barva červená s bílým pruhem dle standardu HZS |  |  |

### Pokud je v zadávací dokumentaci uveden výrobce nebo značka, jsou tyto odkazy pouze informativní pro upřesnění některých vlastností poptávaných zařízení.

### Dodavatel automobilu výslovně souhlasí s tím, že provozovatel automobilu může v době trvání leasingového smluvního vztahu automobil přestavět na hasičský speciální technický automobil s pevně zabudovanými prvky - vestavěnou nádrží s hasicím zařízením, výsuvnou plošinou pro techniku, policemi a úchyty na hasičské vybavení ukotvenými do karoserie.

### Zadavatel požaduje jako přílohu vyplněné technické specifikace doložit kopii základního technického popisu vozidla vydaného Ministerstvem dopravy České republiky.

V …………..………… dne…………..

**………………..…………………………..…………………………………………**

**podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka**